**附件1**

达拉特旗大面积停电事件分级标准

**一、特别重大大面积停电事件**

达拉特旗电网：减供负荷90%以上，或90%以上供电用户停电。

**二、重大大面积停电事件**

达拉特旗电网：减供负荷70%以上90%以下，或80%以上90%以下供电用户停电。

**三、较大大面积停电事件**

达拉特旗电网：减供负荷60%以上70%以下，或70%以上80%以下供电用户停电。

**四、一般大面积停电事件**

达拉特旗电网：减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。